Asterisk Server Konfiguration • Spezielle Geräte • CallerID
Standard Telefon • snom • X-Lite, X-Pro, eyeBeam • Aastra Phone
Up >> | ### Standard Telefon | Page Index

Für die meisten Telefone wird keine direkte Ansteuerung unterstützt. Diese sind als [Spezielles Gerät] = "Standard" zu konfigurieren. Der Verbindungsaufbau erfolgt dann über den Befehl "Originate" der Asterisk Manager Schnittstelle.
Freisprechmodus per Call-Info : Answer-After=0
Einige SIP-Telefone unterstützen ein Auto-Answer mittels INVITE SIP-Header. Beispiele: Call-Info: Answer-After=0 Alert-Info: ;info=alert-autoanswer Alert-Info: <sip:>;info=alert-autoanswer
Siehe auch: www.voip-info.org/wiki/view/Asterisk+Paging+and+Intercom snom Telefone: answer_after_policy