CTI Client Hilfe:
Skype-Anbindung
Auf dieser Seite

- Aktivierung des Skype-Treibers im CTI Client
- API-Zugriff in Skype freischalten
- Verarbeitung von Skype-Nutzernamen im CTI Client
- Formatierung von normalen Rufnummern für Skype
- Auswahl des Skype-TAPI-Gerätes, wenn weitere TAPI-Geräte konfiguriert sind
- Skype-Anrufe aus anderen Anwendungen heraus

> Skype ist ein kostenfreies Tool für Sprach-, Video- und Chat-Kommunikation.
> Download: http://www.skype.de

> Der CTI Client Professional stellt einen Connector für die Anbindung an "Skype" bereit. Sie können somit aus der Programmoberfläche heraus Skype-Nutzer anrufen und wenn Sie SkypeOut aktiviert haben, auch Teilnehmer im Festnetz oder Mobilnetz anrufen. Per Hotkey-Wahl oder den CTI-Client-TAPI-Connector können Sie Skype-Anrufe indirekt auch aus anderen Anwendungen heraus initiieren (z.B. mit Outlook).

> Hinweise:
> - "Skype for Business" stellt leider kein lokales API mehr bereit und wird daher nicht unterstützt.
> - Getestet mit Skype Version 7.41

#### Aktivierung des Skype-Treibers im CTI Client

> 1. Klicken Sie auf [Optionen > PhoneDialog (TAPI-Gerät) > TAPI-Gerät auswählen].
> 2. Wählen Sie hier [VoIP > Skype > "TAPI-Line for Skype"] und klicken auf [OK (TAPI-Gerät auswählen)].
> 3. Im Dialog "TAPI Geräte" müssen Sie dann noch Ihre Standort-Einstellungen setzen über: [Wähleinstellungen... > Standort].
> 4. Alle anderen Einstellungen unter "Geräte" sollten Sie so belassen, wie sie sind.
> 5. Klicken Sie auf OK. Das Skype-Gerät ist jetzt aktiviert.

> Test:

> 1. Skype muss gestartet und mit dem Internet verbunden sein.
> 2. Geben Sie einen Skype-Ziel-Nutzername in die Eingabezeile ein und klicken dann auf den Telefonhörer.
> 3. Skype sollte jetzt "Gesprächsaufbau mit Nutzername" anzeigen.

#### API-Zugriff in Skype freischalten

> Siehe: Menü in Skype [Aktionen > Optionen > Erweitert > Zugriffsverwaltung].
> Hier muss der foncloud CTI Client mit "Zugriff auf Skype erlaubt" aufgeführt sein.

> EN: [Menu > Actions/Tools > Options > Advanced > Manage other program's access to Skype]

#### Verarbeitung von Skype-Nutzernamen im CTI Client

> Wenn Sie aus der Programmoberfläche heraus einen Skype-Nutzername anrufen wollen, dann ist es am sichersten, den Name mit dem Präfix "skype/" zu erweitern. Sie sollten also z.B. im Telefonbuch in einem Rufnummernfeld "skype/max_mustermann" anstelle von nur "max_mustermann" eintragen.

> Für die Eingabe/Anzeige von VoIP-Adressen stellt die Anwendung den speziellen Feldtyp "Tel-VoIP" bereit. Wenn Sie einem Datenfeld (Spalte) diesen Typ zuordnen, werden diese Namen/Rufnummern im Telefonbuch mit einem Headset-Icon angezeigt.

#### Formatierung von normalen Rufnummern für Skype

> Für die Wahl von normalen Rufnummern verlangt Skype (SkypeOut) diese immer mit Landesvorwahl, also z.B: 0049 3727 999999. Die Ergänzung von Orts und Landesvorwahl bei unvollständigen Rufnummern erledigt die Anwendung automatisch.

#### Auswahl des Skype-TAPI-Gerätes, wenn weitere TAPI-Geräte konfiguriert sind

> Wenn Sie neben Skype noch weitere klassische TAPI-Gerät eingerichtet haben, dann lässt sich über die Einstellung "Standard-Gerät" festlegen, ob der Ruf über Skype oder Ihr Festnetz-Telefon geführt werden soll. Die Einstellung ist vorzunehmen über: [Rechter Mausklick auf den Telefonhörer > Als Standard-Gerät verwenden]

> Wenn kein "Standard-Gerät" festgelegt ist:

> - Wenn Sie den Präfix "skype/" vor eine Rufnummer setzen, dann interpretiert die Anwendung dies als Aufforderung über Skype zu wählen.
> - Ansonsten wird für die Rufnummern-Wahl immer das erste Gerät verwendet.

#### Skype-Anrufe aus anderen Anwendungen heraus

> Zum Wählen aus Outlook heraus können Sie die Wahl über die Zwischenablage per Hotkey verwenden oder in Outlook als TAPI-Gerät den "CTI Client TAPI-Connector" konfigurieren.