TAPI for foncloudPbx Hilfe:
Spezielle Geräte

- Asterisk TAPI-Line - Konfiguration
- Asterisk Server Konfiguration
- Spezielle Geräte
- CallerID

Auf dieser Seite

- Standard Phone
- Speziell unterstützte IP-Telefone
- X-Lite, X-Pro, eyeBeam, andere SoftPhones

Verfügbare "Spezielle Geräte":

#### Standard Phone

> Für die meisten Telefone wird keine direkte Ansteuerung unterstützt. Diese sind als [Spezielles Gerät] = "Standard" zu konfigurieren. Der Verbindungsaufbau erfolgt dann über den Befehl "Originate" der Asterisk Manager Schnittstelle.

> ###### Freisprechmodus per Call-Info : Answer-After=0

> Einige SIP-Telefone unterstützen ein Auto-Answer mittels INVITE SIP-Header.

> Beispiele:

> - Call-Info: Answer-After=0
> - Alert-Info: ;info=alert-autoanswer
> - Alert-Info: <sip:>;info=alert-autoanswer
> - Alert-Info: <sip:domain>;info=alert-autoanswer
>   domain = Asterisk IP-Adresse

> Siehe auch:

> - www.voip-info.org/wiki/view/Asterisk+Paging+and+Intercom
> - snom Telefone: In der Snom-Web-Konfiguration ist unter [Erweitert > Verhalten] die Option "Intercom Policy" auf "always" oder "only in idle" zu setzen. Siehe auch: answer_after_policy
> - Yealink: In der Yealink-Web-Konfiguration ist "Intercom erlauben" zu aktivieren unter [Leistungsmerkmale > Sprechanlage/Intercom].
> - Grandstream:
>   - Grandstream 2135: In der Grandstream-Web-Konfiguration ist unter [Account X > Call Settings] die Option "Allow Auto Answer by Call-Info/Alert-Info" auf "Yes" zu setzen.
>   - Grandstream 3240: In der Grandstream-Web-Konfiguration ist unter [Account X > Call Settings] die Option "Auto Answer" zu setzen auf "Enable Intercom/Paging".

> ###### CTI-Answer via SIP-NOTIFY

> Voraussetzungen:

> - Diese Option erfordert spezielle Anpassungen in der Telefonanlage, die der Hersteller der Anlage vornehmen müsste.
> - Das SIP-SoftPhone oder das SIP-Telefon reagiert auf spezielle NOTIFY-Events mit Parameter "Event: CtiAnswer".

> Funktionsweise: Wenn der TAPI-Treiber ein lineAnswer-Befehl per TAPI empfängt, sendet dieser eine spezielle Action "Redirect" zur Anlage. Die Anlage müsste dann ein spezielles NOTIFY-Event generieren mit dem Parameter "Event CtiAnswer". Das SIP-SoftPhone oder das SIP-Telefon nimmt darauf hin das Gespräch an.

> - Beispiel-Logdatei (ast-answer.log) vom TAPI-Treiber
> - Beispiel-Logdatei (sip-answer.log) vom CTI Client

#### Speziell unterstützte IP-Telefone

> - snom
> - Aastra
> - Yealink
> - Tiptel
> - DECT-Telefone werden nicht unterstützt

> Die Aktionen Wählen, Annehmen und Auflegen werden direkt per HTTP zum IP-Telefon gesendet (der gleiche Weg, wie per Webbrowser).

#### X-Lite, X-Pro, eyeBeam, andere SoftPhones

> Die gewählten Rufnummern werden per Kommandozeile direkt an das SoftPhone gesendet.
> Das SoftPhone muss dazu das Wählen per Kommandozeile unterstützen.

> Im Konfigurationsdialog ist dazu der Pfad zur Anwendung anzugeben.