CTI for Grandstream Hilfe:
Remote Control

- Konfiguration
- Remote Control

> ###### Remote Control

> Die folgenden Hinweise gelten für die Grandstream Telefone im Kontext der "TAPI for foncloudPbx"-Lines.

> Öffnen Sie in Ihrem Webbrowser die IP-Adresse des Grandstream-Telefons und navigieren Sie zu folgender Seite:

> - GXP21xx: [Netzwerk > Remote Control]
> - GRP26xx: [Netzwerkeinstellungen > Erweiterte Einstellungen > Fernbedienung]

> Hier sind dann folgende Einstellungen vorzunehmen:

> - "Action URI Support" muss auf "Aktiviert" stehen, damit das Telefon CTI-Aktion per HTTP generell zulässt.
> - Wenn "Remote Control Pop up Window Support" auf "Aktiviert" steht, dann müssten Sie die erste CTI-Wählaktion einmalig am Telefon bestätigen.
> - Unter "Action URI Allowed IP List" sollte die IP Ihres PCs eingetragen werden. Im Beispiel-Screenshot hat der PC die IP "192.168.0.234". Wenn das Telefon in einem separaten Netzwerk ist, müsste hier die externe Router-IP eingetragen werden.
>   Alternativ können Sie auch "any" eintragen, um CTI-Aktionen von beliebigen IP-Adressen/PCs zuzulassen.

> ###### Click-To-Dial

> GXP21xx, GRPxxxx: Für die CTI-Wahl ist im Telefon folgende Einstellung zu aktivieren: [Einstellungen > Anruffunktionen > Klick-um-zu-wählen Funktion].