Standard Telefon • snom • X-Lite, X-Pro, eyeBeam • Aastra Phone
Verbindung • Wählen • Aktionen
Up >> | ### Verbindung | Page Index

> #### Verbindungseinstellungen
> | foncloud TAPI for SNOM - Line Konfiguration
> IP Adresse | = IP Adresse des Telefons
> Port | = HTTP Port für die Telefon Web-Konfiguration; default=80
> Authentifikation, Nutzername, Passwort | Wenn Sie die IP-Adresse Ihres Telefons im Webbrowser eingeben, wird ggf. ein Nutzername und Passwort abgefragt. Die selben Zugangsdaten sind hier einzutragen.
> Test | Wenn der Test einen Fehler anzeigt, prüfen Sie bitte die Verbindungsparameter mit Ihrem Webbrowser. Rufen Sie dazu die IP-Adresse Ihres Telefons im Webbrowser auf.